:

===== Tec Drucker TOSHIBA TEC B-SA4T dLabeldrucker druckt keine Sonderzeichen ===== Gruppe: Labeldrucker Der logische Drucker im IFW ist auf Druckertreiber "ascii.dtr" gestellt. Der Drucker druckt jedoch keine Umlaute. Behebung: Der Zeichensatz im Drucker muss auf "Code PC-850" gesetzt werde. Siehe Druckerhandbuch "Parameter Setting | (1) Code Page Auswahl". Evt. ist die Batterie leer und der Drucker verliert die Settings beim Ausschalten. Prüfen Sie den Batterizustand über das Menü "Real Time Clock Setting| Batterieüberprüfungs- Einstellungen. Wenden Sie sich für den Batteriewechsel an Ihren Fachhändler.

:

===== Postbox meldet: Text- oder Bildelemente verletzen die Sperrfläche ===== Gruppe: Postbox Bei Versuch per Postbox zu versenden erscheint die Meldung "Text- oder Bildelemente verletzen die Sperrfläche". Behebung: Der Fehler hängt mit Ghostscript zusammen. Vom Support der Postbox wurde eine spezielle Ghostscriptverion zur Verfügung getellt. Im Zweifelsfalle sollte Ghostscript 9.06 Firmware 3.1 installiert werden. Ggf. ist auch E-Postbrief Connect 2.4.0-rc8 G zu installieren.